**Габаритный чертеж корпуса 2121.28-6**



*36,5-1,0*

А – длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.

Б – длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью.