**Габаритный чертеж Корпуса 4134.48-5**

 **(при вскрытии файла)**



А – длина вывода, в пределах производится контроль смещения осей выводов от номинального расположения

Б – ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.