**Габаритный чертеж корпуса 2120.24–11**



А – длина вывода, в пределах производится контроль смещения осей выводов от номинального расположения

Б – ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.