**Габаритный чертеж корпуса 2140.20-4**



А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.

Б - длина вывода, обеспечивающая гарантийный зазор между плоскостью основания микросхемы и установочной плоскостью