**Габаритный чертеж Корпуса 4153.20-5 9**



А – длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.

Б – ширина зоны, которая включает действительную ширину микросхемы и часть выводов, непригодную для монтажа.