**Условное графическое обозначение микросхемы 1273ПА3Р**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DIN0 |  |  |  |
| 9 | DIN1 |  | IOUTA | 26 |
| 8 | DIN2 |  |  |  |
| 7 | DIN3 |  | IOUTВ | 25 |
| 6 | DIN4 |  |  |  |
| 5 | DIN5 |  |  |  |
| 4 | DIN6 |  | QOUTA | 17 |
| 3 | DIN7 |  |  |  |
| 2 | DIN8 |  | QOUTВ | 18 |
| 1 | DIN9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | CLК |  | COMP1 | 27 |
| 12 | WRITE |  | COMP2 | 22 |
| 13 | SELECT |  | COMP3 | 16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | RESET/SLEEP |  |  |  |
|  |  |  | REFLO | 19 |
| 23 | VCCA |  | FSADJ | 21 |
| 14 | VCCD |  | REFIO | 20 |
| 24 | AGND |  |  |  |
| 15 | DGND |  |  |  |
|  |  |  |  |  |