**Условное графическое обозначение микросхемы 1273ПА2АТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | DAC |  |
| 5 | DIN0 |  |  |
| 6 | DIN1 |  |  |
| 7 | DIN2 |  |  |
| 8 | DIN3 |  |  |
| 9 | DIN4 |  |  |
| 10 | DIN5 |  |  |
| 11 | DIN6 |  |  |
| 12 | DIN7 |  |  |
| 13 | DIN8 | VOUT |  |
| 14 | DIN9 |  | 19 |
| 15 | DIN10 |  |  |
| 16 | DIN11 |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | CS# |  |  |
| 4 | RS# |  |  |
| 2 | SHDN# |  |  |
|  |  |  |  |
| 20 | VREF |  |  |
| 1 | VСС |  |  |
| 18 | AGND |  |  |
| 17 | DGND |  |  |
|  |  |  |  |