**Условное графическое обозначение 1273ПВ12Т в режиме КМОП**



П р и м е ч а н и я

1 Шина VCCA разведена на выводы 9, 15, 16, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 84, 99, 100, 101, 105, 106, 109, 110.

2 Шина VCCD  разведена на выводы 49, 61, 69, 82, 94.

3 Шина AGND разведена на выводы 5, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 26, 30, 34, 35, 39, 42, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 83, 85, 86, 97, 98, 102, 103, 104, 107, 108, 111.

4 Шина DGND разведена на выводы 50, 60, 68, 74, 81, 93.