**Условное графическое обозначение 1273ПВ2АТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CLK | ADC | CML | 38 |
| 40 | VINA(+) |  |  |  |
| 41 | VINB(-) |  | BIT14 | 4 |
| 28 | VREF |  | BIT13 | 5 |
|  |  |  | BIT12 | 8 |
| 29 | REFCOM |  | BIT11 | 9 |
|  |  |  | BIT10 | 10 |
| 27 | SENSE |  | BIT9 | 11 |
|  |  |  | BIT8 | 12 |
| 36 | CAPT |  | BIT7 | 13 |
|  |  |  | BIT6 | 14 |
| 34 | CAPB |  | BIT5 | 15 |
| 25, 48 | VCCA |  | BIT4 | 16 |
| 26, 46 | АGND |  | BIT3 | 17 |
| 47 | VCCD |  | BIT2 | 21 |
| 45 | DGND |  | BIT1 | 22 |
| 2 | VCCDD |  |  |  |
| 1 |  |  | OTR | 23 |
|  | DDGND |  |  |  |