**Условное графическое обозначение 1273ПВ8Р, 1273ПВ9Р**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | AIN1(+) |  | REF OUT | 16 |
|  |  | ADC |  |  |
| 8 | AIN1(-) |  | IOUT | 17 |
|  |  |  |  |  |
| 9 | AIN2(+) |  | VCCA+ | 12 |
|  |  |  |  |  |
| 10 | AIN2(-) |  | AGND | 18 |
|  |  |  |  |  |
| 15 | REF IN(+) |  | TPIN | 11 |
|  |  |  |  |  |
| 14 | REF IN(-) |  | VCCD | 23 |
|  |  |  |  |  |
| 13 | VBIAS |  | DGND | 24 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | MODE |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |
| 4 | A0 |  | DRDY# |  |
|  |  |  |  |  |
| 19 | TFS# |  | SCLK Z | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 20 | RFS# |  |  |  |
|  |  |  | SDATA | 22 |
| 5 | SYNC# |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |
| 2 | MCLK IN |  | MCLK OUT |  |
|  |  |  |  |  |